1. 关于T302 失锁之后，1PPS不输出时，串口信息里面有哪条信息输出1pps 不输出的消息 ？

2、

T302问题合集;

1、TXT语句打开需要：TXT语句的打开要MSG和CCTXT语句同时使用

如先$CCMSG,TXT,1,1,\*01

再发$CCTXT,01,1\*68

这样能够打开天线检测语句TXT

1. 闰秒查询在ublox协议里面。通过u-center软件进行设置。

3、